Iepirkums

**apsardzES TEHNISKĀS SISTĒMAS IERĪKOŠANA, APKALPOŠANA UN TEHNISKĀS APSARDZES PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA nacionālajā mākslu vidusskolā.**

**Nr. - PIKC NMV 2017/8**

Iepirkums tiek veikts PIKC NMV apstiprinātajā kārtībā,

nepiemērojot Publisko Iepirkumu likumu.

Nolikums

**Rīga, 2017**

**Iepirkuma nolikuma saturs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Norādījumi pretendentiem** | 3. lpp. |
|  | **Pielikumi:**   1. Tehniskā specifikācija (tehniskais apraksts un prasības) 2. Piedāvājuma vēstules projekts 3. Informācija par Pretendentu 4. Finanšu piedāvājums (cenu tabulas) | 8. lpp.  10. lpp.  11. lpp.  13. lpp |

**NORĀDĪJUMI PRETENDENTIEM**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Vispārējie noteikumi** |
| 1.1. | **Pasūtītājs – Nacionālā mākslu vidusskola**,  Adrese: Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007  Vien. Reģ. Nr. 90010937516  Valsts kase  Kods TRELLV22  Konta Nr. LV44TREL222068900300B |
| 1.2. | Pasūtītājs izsludina iepirkumu (turpmāk tekstā – Iepirkums) par apsardzes tehniskās sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un reaģēšanu uz apsardzes tehniskās sistēmas trauksmēm Nacionālā mākslu vidusskola telpās Rīgā, Meža ielā 15., Kalnciema iela 10, k – 1, k – 2,k – 3, Kalnciema iela 12 (turpmāk tekstā – Objekts) |
| 1.3. | Iepirkuma mērķis ir saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem izvēlēties atbilstošāko piedāvājumu. |
| 1.4. | Iepirkuma nolikums ir sagatavots latviešu valodā. |
| 1.5. | Kontaktpersonas papildu informācijas sniegšanai:  Par iepirkuma procedūru:  Raimo Lielbriedis  +37129217132  raimo.lielbriedis@nmv.lv  Par tehnisko specifikāciju:  Guntars Loba  +37129555700  loba@adea.lv |
| 1.6. | Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem Nolikumā ietvertajiem noteikumiem. Līgums ar uzvarējušo pretendentu tiks noslēgts saskaņā ar nolikumam pievienotā Līguma projekta (Pielikums Nr. 5) noteikumiem. |
| 1.7. | Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents uzņemas atbildību par tā atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. |
| 1.8. | Pretendentam pilnībā jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem. |
| **2.** | **Dalība** |
| 2.1. | Iepirkumā var piedalīties apsardzes firmas, kuras sniedz tehniskās apsardzes pakalpojumu un apsardzes tehnisko sistēmu apkopes un instalācijas pakalpojumu. |
| 2.2. | Dalība Iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu Piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt šī Nolikuma noteikumus. Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar iepirkuma nolikumu, netiks pieņemta un var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. |
| 2.3. | Persona nav tiesību piedalīties vienā piedāvājumā kā Pretendentam, bet citos kā apakšuzņēmējam. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt to piedāvājumu, kurā attiecīgā persona ir Pretendents. |
| 2.4. | Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj viss iepirkuma nolikumā norādītā pakalpojuma apjoms. Nepilns piedāvājums par daļēju iepirkuma pakalpojuma izpildi tiks noraidīts kā neatbilstošs. |
|  | Pretendentam ir pienākums pārliecināties, vai visi iepirkuma nolikumā norādītie dokumenti, kā arī tā skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā. Gadījuma, ja trūkst kāds no dokumentiem vai tā daļa, Pretendentam ir pienākums informēt par to Pasūtītāju. Pasūtītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā izsūtīt Pretendentam trūkstošos dokumentus. |
| **3.** | **Iepirkuma priekšmets un apjoms** |
| 3.1. | Apsardzes tehniskās sistēmas ierīkošana, apkope un reaģēšana uz apsardzes tehnisko sistēmu (ugunsaizsardzības, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas) trauksmēm Pasūtītājam piederošajās ēkās Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema iela 10 k – 1, k – 2, k – 3, Kalnciema ielā 12 saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas sevī ietver:  3.1.1. apsardzes tehniskās sistēmas (ugunsaizsardzības, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēma) apkope un tehniskā uzturēšana Rīga, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k – 3, Kalnciema ielā 12;  3.1.2. operatīvā reaģēšana ar apsardzes mobilo grupu uz apsardzes tehniskās sistēmas trauksmēm Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k -2, k – 3, Kalnciema ielā 12;  3.1.3. apsardzes signalizācijas ierīkošana ēkā Rīgā, Kalnciema ielā 12;  3.1.4. videonovērošanas sistēmas ierīkošana Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12 ēku perimetra un teritorijas videonovērošanai;  3.1.5. apsardzes tehniskās sistēmas papildināšana apsardzes galvenajā postenī Rīgā, Meža ielā 15. |
| **4.** | **Līguma (saistību) izpildes vieta un termiņš** |
| 4.1. | Vieta – Latvija, Rīga, Meža ielā 15., Kalnciema iela 10, k – 1, k – 2, k – 3, Kalnciema iela 12. |
| 4.2. | Līguma izpildes termiņš – **12 (divpadsmit) mēneši.** |
| **5.** | **Iepirkuma nolikuma skaidrojumi** |
| 5.1. | Pasūtītājs nosaka un ir tiesīgs pagarināt noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu. |
| **6.** | **Piedāvājumu sagatavošana un noformēšana** |
| 6.1. | Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šī nolikuma un Pasūtītāja sniegto skaidrojumu prasībām, kā arī ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. |
| 6.2. | Piedāvājumā jānorāda piedāvājuma derīguma termiņš, kas nav īsāks kā 60 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņa laiku vai līdz līguma noslēgšanai. |
| 6.3. | Pretendentiem, iesniedzot atlases dokumentu kopijas, tās ir jāapliecina saskaņā ar 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (turpmāk tekstā – MK noteikumi). |
| 6.4. | Piedāvājuma vēstuli, finanšu un tehnisko piedāvājumu un citas būtiskas piedāvājuma daļas paraksta uzņēmuma vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Pilnvaras oriģināls pievienojams piedāvājuma dokumentiem. Visus papildu ierakstus vai labojumus piedāvājumā apliecina persona vai personas, kas parakstījušas piedāvājumu. |
| 6.5. | Pretendentam ir jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls ar atzīmi „Oriģināls”. Iesniegtā piedāvājuma lapām jābūt numurētām un cauršūtām (caurauklotām) saskaņā ar MK noteikumiem. Piedāvājuma sākumā jābūt satura rādītājam. Uz piedāvājuma sējuma vāka jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un Iepirkuma nosaukumam. |
| 6.6. | Piedāvājuma eksemplārs jāievieto aploksnē. Aploksne jāaizzīmogo ar komercsabiedrības (uzņēmējsabiedrības) spiedogu un uz tās jāveic šādas atzīmes:  - Pretendenta nosaukums un adrese;  - Piedāvājums iepirkumā *„APSARDZES TEHNISKĀS SISTĒMAS IERĪKOŠANA, APKALPOŠANA UN TEHNISKĀS APSARDZES PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA NACIONĀLAJĀ MĀKSLU SKOLAS TELPĀS MEŽA IELĀ 15, KALNCIEMA IELĀ 10 K – 1, K – 2, K - 3, KALNCIEMA IELĀ 12”;*  - Nacionālā mākslu vidusskola, Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007;  - „Neatvērt pirms...” (daudzpunktu vietā norādot Nolikuma 13.1. punktā norādīto datumu un laiku). |
| **7.** | **Piedāvājuma vēstule** |
| 7.1. | Piedāvājuma vēstuli Pretendents aizpilda atbilstoši Iepirkuma nolikumam pievienotajam vēstules projektam (Pielikums Nr. 2), vēstuli paraksta uzņēmuma vadītājs vai viņa pilnvarota persona (-as) saskaņā ar Nolikuma 6.4. punkta prasībām. |
| **8.** | **Pretendentu atlase (kvalifikācija) un atlases dokumenti** |
| 8.1. | Pretendentu kvalifikācijas atbilstība tiek izvērtēta, pamatojoties uz Pretendenta iesniegtajiem atlases dokumentiem. Pretendentam ir jāiesniedz visi šajā Nolikumā noteiktie dokumenti un informācija. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms līguma noslēgšanas pārbaudīt Pretendenta iesniegto dokumentu un informācijas patiesumu attiecīgās valsts institūcijās, bankās, kā arī vēršoties pie Pretendenta klientiem. |
| 8.2. | Informācija par Pretendentu iesniedzama saskaņā ar I Formu, kas ir Nolikuma Pielikums Nr. 3. |
| 8.3. | Pretendentam iesniedz šādu MK noteikumos noteiktā kārtībā apliecinātu dokumentu kopijas:  8.3.1. dokuments, kas apliecina Pretendenta tiesības nodarboties ar attiecīgo apsardzes pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā;  8.3.2. Pretendenta darbības risku apdrošināšanas līgums – polise (norādīti visi apdrošināšanas riski uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi un attiecīgie apdrošināšanas limiti), kas apliecina, ka Pretendenta darbības risku apdrošināšana ir ne mazākā par EUR 142 200 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi simti) gadā un pašriski ne lielāki par EUR 1 400 (viens tūkstotis četri simti) gadā vai apliecinājums par šī dokumenta iesniegšanu uz līguma noslēgšanas brīdi. |
| 8.4. | Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu, ka tam ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu, materiālie, personāla un citi resursi, kas nepieciešami līguma izpildei. |
| 8.5. | Pretendents iesniedz informāciju, kas apliecina, ka Pretendentam ir pieredze un kvalifikācija apsardzes pakalpojumu nodrošināšanā (sniegšanā). Informācija sagatavojama saskaņā ar II un III Formu, kas ir šī Nolikuma Pielikums Nr. 3. |
| 8.6. | Pretendents piedāvājumam pievieno to darbinieku CV un informāciju par apsardzes darbinieku un apsardzes sistēmas ierīkošanas un apkopes tehnisko speciālistu profesionālo kvalifikāciju, kas tiks tieši iesaistīti iepirkuma pakalpojuma nodrošināšanā. |
| **9.** | **Finanšu piedāvājums** |
| 9.1. | Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar šī Nolikuma Pielikumu Nr. 4. Finanšu piedāvājums jāsagatavo tā, lai varētu noteikt izmaksas katram no tehniskajā specifikācijā norādītajiem pakalpojumiem. |
| 9.2. | Pretendents cenu tabulā norāda 1 (viena) mēneša pakalpojuma cenu eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa – turpmāk PVN) par tehniskās apsardzes pakalpojumu, apsardzes tehniskās sistēmas apkopi un tehnisko uzturēšanu, kā arī apsardzes tehniskās sistēmas ierīkošanas izmaksām. |
|  |
| 9.3. | Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, t.sk. personāla, transporta, piegādes un materiālu izmaksām, kā arī nodokļiem, nodevām un citiem iespējamiem izdevumiem. Pasūtītājs nepieņems nekādas papildus izmaksas. |
| 9.4. | Ja Pretendents kādu no izmaksu pozīcijām nav iekļāvis piedāvājuma cenā vai piedāvā papildus, tam jābūt skaidri un nepārprotami norādītam piedāvājumā. |
| 9.5.  9.6. | Pretendenta piedāvātajai līguma cenai jāpaliek nemainīgai visā līguma izpildes gaitā un tā netiks pakļauta nekādām cenas izmaiņām vai indeksācijai. |
| **10.** | **Tehniskais piedāvājums (tehniskais apraksts un prasības)** |
| 10.1. | Tehniskais piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkumu un tam ir jāsatur Tehniskajā specifikācijā (tehniskajā aprakstā un prasībās), kas ir šī Nolikuma Pielikums Nr. 1, prasītā informācija un šādi dokumenti:  10.1.1 Apraksts par tehniskās apsardzes, apsardzes tehnisko sistēmu apkopes pakalpojumu sniegšanas organizāciju;  10.1.2. Informācija par tehnisko piedāvājumu un resursiem saskaņā ar IV Formu Pielikumu Nr. 3 |
| **11.** | **Piedāvājumu iesniegšana** |
| 11.1. | Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz personīgi Nacionālā mākslu skola lietvedībā, Rīgā, Hāmaņa ielā 2A, Rīgā, LV-1007, Latvijā, ne vēlāk kā līdz **2017. gada 12. septembrim, plkst. 11:00** pēc Latvijas laika. |
| 11.2. | Ja Pretendents nosūta piedāvājumu ar kurjerpastu vai ierakstītā vēstulē, viņam pirms piedāvājumu atvēršanas sēdes ir pienākums pārliecināties, vai viņa piedāvājums ir saņemts Iepirkuma nolikuma 13.1. punktā noteiktajā vietā un laikā. |
| **12.** | **Piedāvājumu grozīšana, papildināšana un atsaukšana** |
| 12.1. | Pretendents ir tiesīgs mainīt, papildināt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. |
| 12.2. | Pretendentam paziņojums par piedāvājuma mainīšanu, papildināšanu vai atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā piedāvājums, papildus attiecīgi marķējot ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” vai „Piedāvājuma atsaukums”. |
| 12.3. | Piedāvājuma atsaukums var tikt nosūtīts arī pa faksu, aizzīmogotu atsaukuma oriģinālu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nogādājot uz nolikuma 13.1.punktā minēto adresi. |
| **13.** | **Piedāvājumu atvēršana** |
| 13.1. | Pretendentu piedāvājumi tiks atvērti **2017. gada 12. septembrī, plkst. 11:00,** pēc Latvijas laika Nacionālā mākslu skolā, Hāmaņa ielā 2A, Rīgā, LV-1007, Latvijā, slēgtā sēdē **bez Pretendentu pārstāvju klātbūtnes.** |
| 13.2. | Piedāvājumi, kuri ir atsaukti vai nav iesniegti nolikuma 13.1.punktā noteiktajā laikā un vietā, neizvērtējot tiks atgriezti Pretendentam. |
| **14.** | **Piedāvājumu izvērtēšana un uzvarētāja noteikšana** |
| 14.1. | Piedāvājumu izvērtēšanu veic Pasūtītāja pilnvarotās personas. Laikā no piedāvājumu atvēršanas līdz rezultātu paziņošanai Pretendentiem vai trešajām personām Pretendentu vārdā ir aizliegta jebkāda kontaktēšanās ar Pasūtītāju šo sarunu sakarā, izņemot, ja tiek prasīti un sniegti paskaidrojumi saskaņā ar 14.2. un 14.5.punktu. Pasūtītājam ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus. |
| 14.2. | Lai nodrošinātu visu piedāvājumu tehnisko un finansiālo izvērtēšanu, salīdzināšanu un pārbaudi, nediskriminējot nevienu no Pretendentiem, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendentiem skaidrojumus un precizējumus par Pretendenta piedāvājumā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī Pasūtītājs var uzaicināt Pretendentu pārstāvjus piedāvājuma prezentācijai klātienē. |
| 14.3. | Pasūtītājs izskatīs piedāvājumus, lai noteiktu, vai tie ir sagatavoti atbilstoši nolikuma prasībām. Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs sarunu nolikuma prasībām, ja:   * + 1. nav iesniegts apliecinājums par tiesībām nodarboties ar attiecīgo apsardzes pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā;     2. uz pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta 8. daļas nosacījumi;     3. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; |
| 14.4. | Pretendents var tikt noraidīts, ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Tehniskajā specifikācijā (tehniskajā aprakstā un prasībās) izvirzītajām prasībām (nav tehniski atbilstošs), nav iesniegti dokumenti un informācija saskaņā ar iepirkuma nolikumu vai iesniegtā informācija un dokumenti nav atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām. |
| 14.5. | Lai izvērtētu piedāvājumus pēc vienādiem nosacījumiem, Pasūtītājs labos piedāvājumu cenas, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu labojumiem, atbilstoši aritmētikas likumiem. Pretendentam ir jāapstiprina Pasūtītāja veiktie labojumi un labotās cenas tiks uzskatītas par saistošām Pretendentam. |
| 15. | **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** |
| 15.1. | **Piedāvājums ar viszemāko cenu** |
| 15.2. | Piedāvājumu izvērtēšana notiks šādā kārtībā:  15.2.1. Iepirkumu komisija vērtēs pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām. Piedāvājuma noformējuma prasībām neatbilstošie piedāvājumi, izvērtējot neatbilstības samērīgumu, var tikt izslēgti no turpmākās dalības iepirkumā un tālāk netikt vērtēti.  15.2.2. Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja iepirkumu komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tad tā kļūdas izlabo un vērtē finanšu piedāvājumu, ņemot vērā veiktos labojumus.  15.2.3. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš pilnībā atbildīs Nolikumā izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums tiks atzīts par atbilstošu visām Nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu. |
| **16.** | **Līguma slēgšana ar iepirkuma uzvarētāju** |
| 16.1. | Pretendentam, kura piedāvājums tiks izvēlēts kā labākais, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu ar Pasūtītāju. |
| 16.2. | Pasūtītājs var uzaicināt uz līguma pārrunām Pretendentu, kurš atzīts par iepirkuma uzvarētāju. Nesekmīgu līguma pārrunu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz līguma pārrunām Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo labākos piedāvājumu. |

Pielikums Nr. 1

**IEPIRKUMA „APSARDZES TEHNISKĀS SISTĒMAS IERĪKOŠANA, APKALPOŠANA UN TEHNISKĀS APSARDZES PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA NĀCIONĀLAJĀ MĀKSLU VIDUSSKOLAS ĒKĀS RĪGĀ, MEŽA IELA 15, KALNCIEMA IELA 10 K – 1, K – 2, K - 3, KALNCIEMA IELA 15”**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Apsardzes tehniskās sistēmas ierīkošana, apkope un reaģēšana uz apsardzes tehnisko sistēmu (ugunsaizsardzības, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas) trauksmēm Pasūtītājam piederošajās ēkās Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema iela 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12 saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas sevī ietver:

I Apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošana ēkā Rīgā, Kalnciema ielā 12;

II Apsardzes tehniskās sistēmas papildināšana apsardzes galvenajā postenī Rīgā, Meža ielā 15;

III Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2,k - 3, Kalnciema ielā 12 ēku perimetra un teritorijas videnovērošanai;

IV Apsardzes tehniskās sistēmas (ugunsaizsardzības, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas) apkope un tehniskā uzturēšana Rīga, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12;

V Operatīvā reaģēšana uz apsardzes tehniskās sistēmas (apsardzes, ugunsaizsardzības un videonovērošanas sistēmas) trauksmēm Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12.

**I Prasības apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošanai ēkā Rīgā, Kalnciema ielā 10, k – 1, k – 2, k – 3.**

Ierīkošanas darbi ēkas Rīgā, Kalnciema iela 12, 1. stāva telpās un foajē jāveic mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas. Apsardzes signalizācijas sistēmas ieslēgšana novietojama galvenajā apsardzes postenī Meža ielā 15. Ar telpām, kur paredzēts ierīkot apsardzes signalizācijas sistēmu, pretendents tiks iepazīstināts objekta apsekošanas laikā.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Plānotie veicamie ierīkošanas darbi | Iekārtu skaits |
| 1. | Apsardzes signalizācijas sistēmas uzstādīšana pirmā stāva telpās, foajē un pieslēgšana pie apsardzes vadības centra. | Pēc nepieciešamības |
| 2. | Apsardzes signalizācijas trauksmes pogas uzstādīšana un pieslēgšana pie apsardzes vadības centra (Kalnciema iela 12 dežuranta postenis) | Pēc nepieciešamības |
| 3. | Nepieciešamie sistēmas uzstādīšanas/ programmēšanas darbi⃰ | Pēc nepieciešamības |
| 4. | Citas ierīkošanai nepieciešamās sistēmu komponentes | Pēc nepieciešamības |
| 5. | Citi palīgmateriāli | Pēc nepieciešamības |

**⃰** pretendenta piedāvātajai sistēmai jānodrošina pilnu savietojamību ar NMS ēkās esošo apsardzes un ugunsaizsardzības sistēmu un tās centralizētu pārvaldību (Meža iela 15, galvenais apsardzes postenis) gan fiziskā, gan programmatiskā līmenī.

Pasūtītājs esošā līguma ietvaros, var pieprasīt papildināt minētās sistēmas citās telpās ekā, Kalnciema ielā 12. Par šiem darbiem un izmaksām puses vienojas atsevišķi – Izpildītājam jāiesniedz darbu izmaksu tāme (norādot arī sistēmas papildinājumu apkopes un tehniskās uzturēšanas izmaksas), ko saskaņo ar Pasūtītāju. Pēc saskaņojuma saņemšanas un telpu aprīkošanas darbu pabeigšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu kopā ar rēķinu un aktuālo projektu.

Ja uzstādāmo iekārtu tehniskajā dokumentācijā nav minēts konkrētās sistēmas apkopes biežums, tad sistēmas apkopes darbu uzskaitījums un regularitāte tiek piemērota saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto.

Apsardzes sistēmas ierīkošanas darbus Izpildītājam jāsaskaņo ar skolas administrāciju.

**II Apsardzes tehniskās sistēmas papildināšana apsardzes galvenajā postenī Rīgā, Meža ielā** 15;

Ierīkošanas darbi Meža iela 15, 1. stāvā galvenajā apsardzes postenī jāveic mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas. Ar telpām, kur paredzēts ierīkot apsardzes signalizācijas sistēmu, pretendents tiks iepazīstināts objekta apsekošanas laikā.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Plānotie veicamie ierīkošanas darbi | Iekārtu skaits |
| 1. | Ierīkot apsardzes tehnisko sistēmu iekārtas paralēlu ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes signālu un apsardzes trauksmes signālu saņemšanai un apsardzes tehniskās sistēmas pieslēgšanu un atslēgšanu centrālajā apsardzes postenī Meža ielā 15 no ēkas Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema iela 12 izvietotajām apsardzes un ugunsaizsardzības tehniskajām sistēmām | Pēc nepieciešamības |
| 2. | Nepieciešamie sistēmas uzstādīšanas/ programmēšanas darbi⃰ | Pēc nepieciešamības |
| 3. | Citas ierīkošanai nepieciešamās sistēmu komponentes | Pēc nepieciešamības |
| 4. | Citi palīgmateriāli | Pēc nepieciešamības |

**⃰** pretendenta piedāvātajai sistēmai jānodrošina pilnu savietojamību ar NMS ēkās esošo apsardzes un ugunsaizsardzības sistēmu un tās centralizētu pārvaldību (Meža iela 15, galvenais apsardzes postenis) gan fiziskā, gan programmatiskā līmenī.

Ja uzstādāmo iekārtu tehniskajā dokumentācijā nav minēts konkrētās sistēmas apkopes biežums, tad sistēmas apkopes darbu uzskaitījums un regularitāte tiek piemērota saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto.

Apsardzes sistēmas ierīkošanas darbus Izpildītājam jāsaskaņo ar skolas administrāciju.

**III Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12 ēkas un teritorijas perimetra aizsardzībai.**

Videonovērošanas sistēmas ierīkošana darbi jāveic 2 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas. Ar videonovērošanas sistēmas izvietošanas vietu, pretendents tiks iepazīstināts objekta apsekošanas laikā.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Plānotie veicamie ierīkošanas darbi | Iekārtu skaits |
| 1. | Uzstādīt AHD vai HD formāta videonovērošanas kameras. | Pēc nepieciešamības |
| 2. | Videokameru pieslēgšana videosignāla ieraksta iekārtai. Videosignāls ir noraidīts uz monitoriem apsardzes galvenajā postenī Meža ielā 15 un uz pretendenta apsardzes vadības centru. | Pēc nepieciešamības |
| 3. | Nepieciešamie sistēmas uzstādīšanas/ programmēšanas darbi | Pēc nepieciešamības |
| 4. | Citas ierīkošanai nepieciešamās sistēmu komponentes | Pēc nepieciešamības |
| 5. | Citi palīgmateriāli | Pēc nepieciešamības |

Pasūtītājs esošā līguma ietvaros, var pieprasīt papildināt minētās sistēmas citās telpās ekā, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12. Par šiem darbiem un izmaksām puses vienojas atsevišķi – Izpildītājam jāiesniedz darbu izmaksu tāme (norādot arī sistēmas papildinājumu apkopes un tehniskās uzturēšanas izmaksas), ko saskaņo ar Pasūtītāju. Pēc saskaņojuma saņemšanas un telpu aprīkošanas darbu pabeigšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu kopā ar rēķinu un aktuālo projektu.

Ja uzstādāmo iekārtu tehniskajā dokumentācijā nav minēts konkrētās sistēmas apkopes biežums, tad sistēmas apkopes darbu uzskaitījums un regularitāte tiek piemērota saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto.

Apsardzes sistēmas ierīkošanas darbus Izpildītājam jāsaskaņo ar skolas administrāciju.

**Prasības videonovērošanas sistēmai.**

Videonovērošanas sistēmai jānodrošina ēkas perimetra un teritorijas perimetra aizsardzība. Jāparedz trauksmes signāla no videonovērošanas kamerām pārraide uz pretendenta apsardzes vadības centru. Pretendenta piedāvātajai videonovērošanas sistēmai jāparedz maksimāli efektīvākais videokameru kameru izvietojuma risinājums, kurš tiek pamatots videonovērošanas sistēmas projektā, kuru izstrādā pretendents.

**Minimālās prasības videosignāla ieraksta iekārtai/ām:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Prasības** |
| 1. | Pretendents nodrošina video ieraksta iekārtu un tās pārvaldīšanas programmatūru videosignāla saņemšanai no AHD formāta videokamerām. Iekārtai jāparedz paralēla videosignāla pārraide uz apsardzes vadības centru, kā arī trauksmes signāla pārraide. Iekārtai ir iespēja pieslēgt vismaz 32 video kanālus. |
| 2. | Sinhronā atskaņošana vismaz 16 kanāliem. |
| 3. | Jānodrošina zibatmiņas pieslēgvieta (USB 2.0) |
| 4. | Videoieraksta uzglabāšanas iespēja vismaz 2 mēneši 1.3 MP kvalitātē. |
| 5. | Videoieraksta sistēmai ir iespēja pārraidīt trauksmes signālus un video signālu uz pretendenta apsardzes vadības centru. |

**Minimālās prasības AHD videokamerām**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Minimālā izšķirtspēja 2.00 MP 1080 p. |
| 2. | Lēcas diametrs: vismaz 4 mm. |
| 3. | Dienas un nakts režīms. Atbalsta nakts redzamību min.30 m. |
| 4. | Atbalsta formātus AHD/CVBS |
| 5. | Paredzētas āra lietošanai -300C - +500C |

**IV Apsardzes tehniskās sistēmas (ugunsaizsardzības, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas) apkope un tehniskā uzturēšana Rīga, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12**

Ugunsaizsardzības sistēmas apkopes reglaments (Meža iela 15, Kalnciema iela 10,k – 1, k – 2, k – 3, Kalnciema iela 12)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu apraksts | Darbu izpildes periodiskums |
| **1.** | **Ugunsaizsardzības signalizācijas pults** |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un nepieciešamības gadījumā, to korekcija. | reizi ceturksnī |
| 1.2. | Pārbaudīt pults stāvokli – normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā. | reizi ceturksnī |
| 1.3. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi | reizi ceturksnī |
| 1.4. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | reizi ceturksnī |
| 1.5. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij | reizi ceturksnī |
| 1.6. | Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana | reizi ceturksnī |
| 1.7. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ | reizi ceturksnī |
| 1.8. | No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij | reizi ceturksnī |
| **2.** | **Siltuma signāldevēji** |  |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate. Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi ceturksnī |
| 2.2. | Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi ceturksnī/pēc nepieciešamības |
| 2.3. | Signāldevēju bāzes savienojošo kontaktu pārbaude | reizi gadā |
| **3.** | **Dūmu optiskie signāldevēji** |  |
| 3.1. | Signāldevēju ārējā apskate. Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi ceturksnī |
| 3.2. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi ceturksnī/pēc nepieciešamības |
| 3.3. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |
| 3.4. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |
| **4.** | **Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces** |  |
| 4.1. | Rokas signāldevēju ārējā apskate. Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude | reizi ceturksnī |
| 4.2. | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi ceturksnī |
| 4.3. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi pusgadā |
| **5.** | **Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces** |  |
| 5.1. | Zvana/sirēnas ārējā apskate. Zvana/sirēnas darbspējas pārbaude | reizi ceturksnī |
| **6.** | **Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude** |  |
| 6.1. | Moduļu ārējā apskate. Moduļu darba spējas pārbaude | reizi ceturksnī |
| 6.2. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi pusgadā |
| **7.** | **Dūmu staru signāldevēju pārbaude** |  |
| 7.1. | Signāldevēja ārējā apskate | reizi pusgadā/pēc nepieciešamības |
| 7.2. | Signāldevēja optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi pusgadā/pēc nepieciešamības |
| 7.3. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi pusgadā/pēc nepieciešamības |
| 7.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi pusgadā |
| 7.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi pusgadā |
| **8.** | **Akumulatoru pārbaude** |  |
| 8.1. | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes | reizi ceturksnī |
| **9.** | **Ventilācijas sistēmas bloķēšana** |  |
| 9.1. | No ugunsdrošības signalizācijas pults pārbaudīt ventilācijas ierīču atslēgšanu | reizi gadā |
| **10.** | **Dokumentācija** |  |
| 10.1. | Tehnoloģiskās shēmas esamības pārbaude | reizi ceturksnī |
| **11.** | **Objekta konstrukcijas un bīstamības klasifikācija** |  |
| 11.1 | Pārbaudīt telpu ugunsdrošības klasifikāciju (sakarā ar izmaiņām telpu plānojumā, tehnoloģiskā aprīkojumā un izmantošanā) | reizi gadā |
| 11.2. | Tehnoloģiskās shēmas esamības pārbaude | reizi ceturksnī |

Apsardzes signalizācijas sistēmas apkopes reglaments

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu apraksts | Darbu izpildes periodiskums |
| **1.** | **Apsardzes signalizācijas vadības bloks** |  |
| 1.1. | Vadības bloka ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | reizi ceturksnī |
| 1.2. | Pārbaudīt vadības bloka stāvokli - normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā. Ja bojājumu konstatē Pasūtītājs, paziņojumu nosūta pretendentam bojājumu novēršanai. | reizi ceturksnī |
| 1.3. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude | reizi ceturksnī |
| 1.4. | Lokālo vadības paneļu pārbaude. | reizi ceturksnī |
| 1.5. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. | reizi ceturksnī |
| **2.** | **Kustību detektori** |  |
| 2.1. | Kustību detektoru vizuālā pārbaude. Kustību detektoru darbības pārbaude, bojājumu novēršana. | reizi ceturksnī vai pēc nepieciešamības |
| **3.** | **Stikla plīšanas detektori** |  |
| 3.1. | Stikla plīšanas detektoru vizuālā pārbaude. Stikla plīšanas detektoru darbības pārbaude, bojājumu novēršana. | reizi ceturksnī |
| **4.** | **Magnētiskie detektori** |  |
| 4.1. | Magnētisko detektoru darbības pārbaude, bojājumu novēršana. | reizi ceturksnī |
| **5.** | **Trauksmes pogas** |  |
| 5.1. | Trauksmes pogu darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |
| **6.** | **Sirēnas un trauksmes ierīces** |  |
| 6.1. | Sirēnu un trauksmes ierīču darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |

|  |
| --- |
| Videonovērošanas sistēmas apkopes reglaments |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu apraksts | Darbu izpildes periodiskums |
| **1.** | **Video ieraksta sistēma** |  |
| 1.1. | Video ieraksta sistēmas ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | reizi ceturksnī |
| 1.2. | Pārbaudīt ieraksta sistēmas stāvokli - normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā. Ja bojājumu konstatē Pasūtītājs, paziņojumu nosūta Pretendentam bojājumu novēršanai. | reizi ceturksnī un  pēc pieprasījuma |
| 1.3. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |
| 1.4. | Video arhīva pārbaude, attēla kvalitātes pārbaude. | reizi ceturksnī |
| 1.5. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. | reizi ceturksnī |
| **2.** | **Āra videokameras** |  |
| 2.1. | Āra videokameru vizuāla pārbaude. | reizi ceturksnī |
| 2.2. | Āra videokameru darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |
| 2.3. | Āra videokameru tīrīšana, regulēšana, remonts. | pēc nepieciešamības |
| **3.** | **Video kabeļu pārbaude** |  |
| 3.1. | Kabeļu līniju un savienojumu darbspēju pārbaude (fizisku bojājumu konstatēšana, stiprinājumu stāvoklis). | reizi ceturksnī |
| 3.2. | Kabeļu līniju darbības defektu novēršana. | pēc nepieciešamības |

**Tehniskās apkopes vispārējās prasības**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu apraksts |
|  | Pretendentam līguma darbības laikā būs jānodrošina programmētāja pakalpojuma saņemšana pēc Pasūtītāja pieprasījuma bez papildu samaksas. |
|  | Nepieciešamības gadījumā Pretendentam jānodrošina ekspluatācijas tehniķa ierašanās 3 (trīs) stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas no Pasūtītāja. |
|  | Visām ar iekārtu tehnisko apkopi, uzturēšanu, nomaiņu un remontu saistītām darbu izmaksām jābūt iekļautām piedāvājuma cenā. |
|  | Par šajā specifikācijā neminētiem darbiem un materiāliem (rezerves daļām), kas nepieciešami Izpildītāja pienākumu veikšanai, puses vienojas atsevišķi. |
|  | Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja kontaktpersona ar bezmaksas konsultāciju pa tālruni valsts valodā. |
|  | Izpildītājam jānodrošina veikto darbību fiksēšana Pasūtītāja uzskaites dokumentācijā. |
|  | Ja Pasūtītājs ēkās Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12 pieņem lietošanā papildu telpas, Pasūtītājs, esošā līguma ietvaros, var pieprasīt papildināt minētās sistēmas jaunu telpu aprīkošanai. Par šiem darbiem un izmaksām puses vienojas atsevišķi. |
|  | Ja Pasūtītājs ēkās Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12 konstatē nepieciešamību mainīt vai papildināt apsardzes sistēmu ar atsevišķiem tās komponentiem, Pasūtītājs, esošā līguma ietvaros, var pieprasīt papildināt minētās sistēmas jaunu telpu aprīkošanai. Par šiem darbiem un izmaksām puses vienojas atsevišķi. |

**V Operatīvā reaģēšana ar apsardzes mobilo grupu uz apsardzes tehniskās sistēmas (apsardzes, ugunsaizsardzības un videonovērošanas sistēmas) trauksmēm Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12.**

**1. Prasības tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanai**:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Jebkuras **apsardzes tehniskās sistēmas** (apsardzes signalizācijas, ugunsaizsardzības, videonovērošanas sistēmas) trauksmes signāla saņemšanas gadījumā veikt šādas darbības: |
| 1.1.1. | nekavējoties nosūtīt uz objektu operatīvās reaģēšanas grupu objekta apsekošanai, |
| 1.1.2. | atbilstoši konstatētajiem apstākļiem veikt tiesiskas darbības, lai saglabātu Pasūtītāja mantu, |
| 1.1.3. | izmantojot telefonsakarus, informēt Pasūtītāja pārstāvi par trauksmi objektā un līdz Pasūtītāja  pārstāvja ierašanās brīdim nepamest objektu un nodrošināt objekta fizisko apsardzi. |
| 1.2. | Tehniskās specifikācijas 1.1.punktā noteiktajā gadījumā, ja pēc pakalpojuma sniedzēja sniegtās informācijas saņemšanas attiecīgais Pasūtītāja pārstāvis atsakās ierasties objektā, vai tas nav sasniedzams, tad pakalpojuma sniedzējam: |
| 1.2.1. | nav tiesību pārtraukt objekta fizisko apsardzi un atstāt objektu un ir pienākums Pasūtītāja darba laikā nekavējoties elektroniski informēt Pasūtītāju par notikušo un pārtraukt objekta fizisko apsardzi tikai  pēc Pasūtītāja norādījuma |
| 1.3. | Pakalpojuma sniedzējs visos gadījumos, kad ir saņemts trauksmes signāls, 1. (pirmo) objekta fiziskās apsardzes stundu nodrošina bez papildus samaksas (šīs izmaksas pretendentam jāiekļauj piedāvātājā tehniskās apsardzes pakalpojuma cenā). Sākot ar 2. (otro) objekta fiziskās apsardzes veikšanas stundu Pasūtītājs maksā pakalpojuma sniedzējam par objekta fizisko apsardzi atbilstoši Iepirkuma finanšu piedāvājumā pretendenta noteikto fiziskās apsardzes cenu; |
| 1.4. | Ja pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus; |
| 1.5. | Ja pakalpojuma sniedzējs objektā konstatē apsardzes vai ugunsaizsardzības sistēmas signalizācijas sistēmu viltus nostrādāšanu, pakalpojuma sniedzējs nodrošina tehniskā personāla ierašanos objektā ne vēlāk ka 24 (divdesmit četru) stundu laikā, lai noteiktu trauksmes cēloni un nepieļautu viltus trauksmes atkārtošanos; |
| 1.6. | Objektā operatīvai reaģēšanas grupai informēt apsardzes darbinieku objektā, lai tas veic ugunsaizsardzības un apsardzes signalizācijas trauksmes skaņas signālu atslēgšanu, un pēc objekta apsekošanas un trauksmes iemesla noskaidrošanas, ja tas nav saistīts ar ugunsgrēka pazīmēm, veikt kontrolpaneļa restartēšanu; |
| 1.7. | Pakalpojumu sniedzējs neatver objektu un/vai neieiet tajā bez fiziskās apsardzes darbinieka klātbūtnes; |
| 1.8. | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma pakalpojuma sniedzējs veic apsardzes tehnisko sistēmu mehānisko bojājumu novēršanu, kā arī iekārtu uzlabošanu, papildināšanu, pārprogrammēšanu; |
| 1.9. | Pakalpojuma sniedzējs izstrādā apsardzes tehnisko sistēmu lietošanas instrukciju un veic fiziskās apsardzes darbinieku un Pasūtītāja atbildīgo personu apmācību drošības sistēmu iz-mantošanā; |
| 1.10. | Pēc trauksmes signāla saņemšanas no apsardzes signalizācijas vai ugunsaizsardzības sistēmas, kas pieslēgtas pakalpojuma sniedzēja centrālās apsardzes vadības centram, nodrošināt mobilās grupas ierašanos Pasūtītāja objektā pēc iespējas īsākā laikā, bet ne ilgāk kā 8 (astoņu) minūšu laiku un veikt visu iespējamo, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus, kas var rasties Pasūtītājam trešo personu prettiesiskas rīcības, vai citāda veida objekta apdraudējuma rezultātā, ar mērķi, lai saglabātu Pasūtītāja mantu, pārtrauktu pretlikumīgas darbības un/vai aizturētu likumpārkāpējus. |

Pielikums Nr.2

Nacionālo mākslu skola

Hāmaņa ielā 2A,

Rīgā, LV – 1007

**Piedāvājuma vēstule**

#### Rīga

2017. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iepazinušies ar Iepirkuma nolikumu, tā papildinājumiem un skaidrojumiem, kuru saņemšanu apliecinām, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti, apņemamies saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem veikt šādu/-us apsardzes pakalpojumu/-us:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Apsardzes pakalpojums, objekta nosaukums, adrese | summa cipariem un vārdiem bez PVN 21% |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā60 dienas no datuma, kas ir noteikts kā Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš Iepirkuma nolikuma daļas 6.2 punktā. Piedāvājuma derīguma laikā mūsu piedāvājums ir mums saistošs un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms šī termiņa izbeigšanās.

- piekrītam, ka Pasūtītājam nav pienākums izvēlēties lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kas tiks saņemti;

- esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami iepirkuma noteikumi un prasības. Visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem;

* + mēs kā Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
  + mēs kā Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
  + mēs kā Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- mūsu piedāvājuma cenā~~s~~ ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar pasūtījuma izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;

- esam informējuši darbiniekus, ka viņu sensitīvie personas dati tiks nodoti Pasūtītājam.

Pretendenta nosaukums un adrese:

Pielikums Nr. 3

## informācija par pretendentu

I Forma

*Informācija par Uzņēmumu*

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Nosaukums:** |
| **2.** | **Reģ.Nr.:** |
| **3.** | **Nodokļu maksātāja. reģ.Nr.:** |
| **4.** | **Reģistrācijas vieta:** |
| **5.** | **Reģistrācijas gads:** |
| **6.** | **Juridiskā adrese:** |
| **7.** | **Biroja adrese:** |
| **8.** | **Banka:** |
| **9.** | **Bankas kods:** |
| **10.** | **Konta Nr:** |

II Forma

*Informācija par Pretendenta pieredzi*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Uzņēmuma nosaukums** | **Līguma darbības laiks (sākuma gads, ilgums)** | **Sniegto apsardzes pakalpojumu apraksts** | **Kontaktpersona uzziņām** |
|  |  |  |  |  |

III Forma

***Pasūtījuma izpildei piedāvātā personāla saraksts***

***Personāla kvalifikācija***

**tehniskās apsardzes personāls**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. p. k.** | **Vārds, Uzvārds, personas kods** | **Kvalifikāciju, profesionalitāti apliecinošie dokumenti** | | | **Valodas prasmes** |
| **Apsardzes sertifikāts Nr.** | **Pirmās palīdzības kursu apliecības Nr.** | **Profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti Nr.** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| **Pieredze** |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pieredze** |  | | | | |

IV Forma Pielikums Nr. 3

Pretendenta tehniskais piedāvājums un resursi

**I Apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošana ēkā Rīgā, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k – 3.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Plānotie veicamie ierīkošanas darbi | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| 1. | Apsardzes signalizācijas sistēmas uzstādīšana pirmā stāva telpās, foajē un pieslēgšana pie apsardzes vadības centra. |  |
| 2. | Apsardzes signalizācijas trauksmes pogas uzstādīšana un pieslēgšana pie apsardzes vadības centra (Kalnciema iela 12 dežuranta postenis) |  |
| 3. | Nepieciešamie sistēmas uzstādīšanas/ programmēšanas darbi⃰ |  |
| 4. | Citas ierīkošanai nepieciešamās sistēmu komponentes |  |
| 5. | Citi palīgmateriāli |  |

**⃰** pretendenta piedāvātajai sistēmai jānodrošina pilnu savietojamību ar NMS ēkās esošo apsardzes un ugunsaizsardzības sistēmu un tās centralizētu pārvaldību (Meža iela 15, galvenais apsardzes postenis) gan fiziskā, gan programmatiskā līmenī.

**II Apsardzes tehniskās sistēmas papildināšana apsardzes galvenajā postenī Rīgā, Meža ielā** **15**;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Plānotie veicamie ierīkošanas darbi | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| 1. | Ierīkot apsardzes tehnisko sistēmu iekārtas paralēlu ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes signālu un apsardzes trauksmes signālu saņemšanai un apsardzes tehniskās sistēmas pieslēgšanu un atslēgšanu centrālajā apsardzes postenī Meža ielā 15 no ēkas Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema iela 12 izvietotajām apsardzes un ugunsaizsardzības tehniskajām sistēmām |  |
| 2. | Nepieciešamie sistēmas uzstādīšanas/ programmēšanas darbi⃰ |  |
| 3. | Citas ierīkošanai nepieciešamās sistēmu komponentes |  |
| 4. | Citi palīgmateriāli |  |

**⃰** pretendenta piedāvātajai sistēmai jānodrošina pilnu savietojamību ar NMS ēkās esošo apsardzes un ugunsaizsardzības sistēmu un tās centralizētu pārvaldību (Meža iela 15, galvenais apsardzes postenis) gan fiziskā, gan programmatiskā līmenī.

**III Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12 ēkas un teritorijas perimetra aizsardzībai.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Plānotie veicamie ierīkošanas darbi | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| 1. | Uzstādīt AHD vai HD formāta videonovērošanas kameras. |  |
| 2. | Videokameru pieslēgšana videosignāla ieraksta iekārtai. Videosignāls ir noraidīts uz monitoriem apsardzes galvenajā postenī Meža ielā 15 un uz pretendenta apsardzes vadības centru. |  |
| 3. | Nepieciešamie sistēmas uzstādīšanas/ programmēšanas darbi |  |
| 4. | Citas ierīkošanai nepieciešamās sistēmu komponentes |  |
| 5. | Citi palīgmateriāli |  |

**IV Apsardzes tehniskās sistēmas (ugunsaizsardzības, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas) apkope un tehniskā uzturēšana Rīga, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12**

Ugunsaizsardzības sistēmas apkopes reglaments (Meža iela 15, Kalnciema iela 10,k – 1, k – 2, k – 3, Kalnciema iela 12)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu apraksts | Darbu izpildes periodiskums | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| **1.** | **Ugunsaizsardzības signalizācijas pults** |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un nepieciešamības gadījumā, to korekcija. | reizi ceturksnī |  |
| 1.2. | Pārbaudīt pults stāvokli – normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā. | reizi ceturksnī |  |
| 1.3. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi | reizi ceturksnī |  |
| 1.4. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | reizi ceturksnī |  |
| 1.5. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij | reizi ceturksnī |  |
| 1.6. | Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana | reizi ceturksnī |  |
| 1.7. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ | reizi ceturksnī |  |
| 1.8. | No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij | reizi ceturksnī |  |
| **2.** | **Siltuma signāldevēji** |  |  |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate. Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi ceturksnī |  |
| 2.2. | Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi ceturksnī/pēc nepieciešamības |  |
| 2.3. | Signāldevēju bāzes savienojošo kontaktu pārbaude | reizi gadā |  |
| **3.** | **Dūmu optiskie signāldevēji** |  |  |
| 3.1. | Signāldevēju ārējā apskate. Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi ceturksnī |  |
| 3.2. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi ceturksnī/pēc nepieciešamības |  |
| 3.3. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |  |
| 3.4. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |  |
| **4.** | **Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces** |  |  |
| 4.1. | Rokas signāldevēju ārējā apskate. Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude | reizi ceturksnī |  |
| 4.2. | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi ceturksnī |  |
| 4.3. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi pusgadā |  |
| **5.** | **Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces** |  |  |
| 5.1. | Zvana/sirēnas ārējā apskate. Zvana/sirēnas darbspējas pārbaude | reizi ceturksnī |  |
| **6.** | **Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude** |  |  |
| 6.1. | Moduļu ārējā apskate. Moduļu darba spējas pārbaude | reizi ceturksnī |  |
| 6.2. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi pusgadā |  |
| **7.** | **Dūmu staru signāldevēju pārbaude** |  |  |
| 7.1. | Signāldevēja ārējā apskate | reizi pusgadā/pēc nepieciešamības |  |
| 7.2. | Signāldevēja optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi pusgadā/pēc nepieciešamības |  |
| 7.3. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi pusgadā/pēc nepieciešamības |  |
| 7.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi pusgadā |  |
| 7.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi pusgadā |  |
| **8.** | **Akumulatoru pārbaude** |  |  |
| 8.1. | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes | reizi ceturksnī |  |
| **9.** | **Ventilācijas sistēmas bloķēšana** |  |  |
| 9.1. | No ugunsdrošības signalizācijas pults pārbaudīt ventilācijas ierīču atslēgšanu | reizi gadā |  |
| **10.** | **Dokumentācija** |  |  |
| 10.1. | Tehnoloģiskās shēmas esamības pārbaude | reizi ceturksnī |  |
| **11.** | **Objekta konstrukcijas un bīstamības klasifikācija** |  |  |
| 11.1 | Pārbaudīt telpu ugunsdrošības klasifikāciju (sakarā ar izmaiņām telpu plānojumā, tehnoloģiskā aprīkojumā un izmantošanā) | reizi gadā |  |
| 11.2. | Tehnoloģiskās shēmas esamības pārbaude | reizi ceturksnī |  |

Apsardzes signalizācijas sistēmas apkopes reglaments

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu apraksts | Darbu izpildes periodiskums | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| **1.** | **Apsardzes signalizācijas vadības bloks** |  |  |
| 1.1. | Vadības bloka ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 1.2. | Pārbaudīt vadības bloka stāvokli - normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā. Ja bojājumu konstatē Pasūtītājs, paziņojumu nosūta pretendentam bojājumu novēršanai. | reizi ceturksnī |  |
| 1.3. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude | reizi ceturksnī |  |
| 1.4. | Lokālo vadības paneļu pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 1.5. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| **2.** | **Kustību detektori** |  |  |
| 2.1. | Kustību detektoru vizuālā pārbaude. Kustību detektoru darbības pārbaude, bojājumu novēršana. | reizi ceturksnī vai pēc nepieciešamības |  |
| **3.** | **Stikla plīšanas detektori** |  |  |
| 3.1. | Stikla plīšanas detektoru vizuālā pārbaude. Stikla plīšanas detektoru darbības pārbaude, bojājumu novēršana. | reizi ceturksnī |  |
| **4.** | **Magnētiskie detektori** |  |  |
| 4.1. | Magnētisko detektoru darbības pārbaude, bojājumu novēršana. | reizi ceturksnī |  |
| **5.** | **Trauksmes pogas** |  |  |
| 5.1. | Trauksmes pogu darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| **6.** | **Sirēnas un trauksmes ierīces** |  |  |
| 6.1. | Sirēnu un trauksmes ierīču darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |

|  |
| --- |
| Videonovērošanas sistēmas apkopes reglaments |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu apraksts | Darbu izpildes periodiskums | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| **1.** | **Video ieraksta sistēma** |  |  |
| 1.1. | Video ieraksta sistēmas ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 1.2. | Pārbaudīt ieraksta sistēmas stāvokli - normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā. Ja bojājumu konstatē Pasūtītājs, paziņojumu nosūta Pretendentam bojājumu novēršanai. | reizi ceturksnī un  pēc pieprasījuma |  |
| 1.3. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 1.4. | Video arhīva pārbaude, attēla kvalitātes pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 1.5. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| **2.** | **Āra videokameras** |  |  |
| 2.1. | Āra videokameru vizuāla pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 2.2. | Āra videokameru darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 2.3. | Āra videokameru tīrīšana, regulēšana, remonts. | pēc nepieciešamības |  |
| **3.** | **Video kabeļu pārbaude** |  |  |
| 3.1. | Kabeļu līniju un savienojumu darbspēju pārbaude (fizisku bojājumu konstatēšana, stiprinājumu stāvoklis). | reizi ceturksnī |  |
| 3.2. | Kabeļu līniju darbības defektu novēršana. | pēc nepieciešamības |  |

**V Operatīvā reaģēšana ar apsardzes mobilo grupu uz apsardzes tehniskās sistēmas (apsardzes, ugunsaizsardzības un videonovērošanas sistēmas) trauksmēm Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu apraksts | Tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| 1. | Pretendents veic tehnisko apsardzi ar apsardzes tehnisko sistēmu, kas nodota ekspluatācijā, aprīkotās Pasūtītāja telpās Rīgā,Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12, saskaņā ar līguma noteikumiem. | Pretendenta rīcībā esošo apsardzes mobilo grupu skaits. Mobīlo grupu aprīkojums. |
| 2. | Objekta tehniskā apsardze (trauksmes signālu reģistrācija, analīze un apstrāde) – automātiska signālu padeve no Objekta uzstādītās apsardzes tehniskās sistēmas uz pretendenta apsardzes vadības centru 24 stundas diennaktī. | Apsardzes vadības centra esamība. Sakaru esamība ar mobilo ekipāžu. |
| 3. | Pēc trauksmes signāla saņemšanas no 8 (astoņu) minūšu laikā jāierodas pretendenta apsardzes mobilajai grupai, ar mērķi saglabāt Pasūtītāja mantu, pārtraukt pretlikumīgas darbības un aizturēt likumpārkāpējus. | Tuvākās mobilās grupas atrašanās vieta. |

Pielikums Nr. 4

**finanŠU piedāvājums**

**(cenu tabulaS)**

iepirkums - **apsardzES TEHNISKĀS SISTĒMAS IERĪKOŠANA, APKALPOŠANA UN TEHNISKĀS APSARDZES PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA nacionālajā mākslu vidusskolā. PIKC NMV 2017/8**

**I Apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošana ēkā Rīgā, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Objekta nosaukums** | **Objekta adrese** | **Pakalpojuma veids** | **Izmaksas par pakalpojuma veikšanu mēnesī,**  **EUR bez PVN** |
|
| 1. |  |  |  |  |

**II Apsardzes tehniskās sistēmas papildināšana apsardzes galvenajā postenī Rīgā, Meža ielā** **15**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Objekta nosaukums** | **Objekta adrese** | **Pakalpojuma veids** | **Izmaksas par pakalpojuma veikšanu mēnesī,**  **EUR bez PVN** |
|
| 1. |  |  |  |  |

**III Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12 ēkas un teritorijas perimetra aizsardzībai.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Objekta nosaukums** | **Objekta adrese** | **Pakalpojuma veids** | **Izmaksas par pakalpojuma veikšanu mēnesī,**  **EUR bez PVN** |
|
| 1. |  |  |  |  |

**IV Apsardzes tehniskās sistēmas (ugunsaizsardzības, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas) apkope un tehniskā uzturēšana Rīga, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Objekta nosaukums** | **Objekta adrese** | **Pakalpojuma veids** | **Izmaksas par pakalpojuma veikšanu mēnesī,**  **EUR bez PVN** |
|
| 1. |  |  |  |  |

**V Operatīvā reaģēšana ar apsardzes mobilo grupu uz apsardzes tehniskās sistēmas (apsardzes, ugunsaizsardzības un videonovērošanas sistēmas) trauksmēm Rīgā, Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Objekta nosaukums** | **Objekta adrese** | **Pakalpojuma veids** | **Izmaksas par pakalpojuma veikšanu mēnesī,**  **EUR bez PVN** | **Reaģēšana** | |
| **Pretendenta izpildāmais reaģēšanas laiks, min** | **Vieta, no kuras tiks veikta reaģēšana** |
| 1. |  |  |  |  | 8 minūtes |  |

\*Fiziskās apsardzes pakalpojums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN stundā

(šo pakalpojumu pasūtītājs izmantos **tikai** nepieciešamības gadījumā)

Pretendenta pārstāvis:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (amats) |  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |

\*Pretendentam jānorāda fiziskās apsardzes pakalpojuma vienas stundas likme

Pielikums Nr.5

PAKALPOJUMA LĪGUMS

Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Par apsardzes tehniskās sistēmas uzstādīšanas, apkalpošanas un tehniskās apsardzes nodrošināšanas pakalpojumu

Rīgā 2017.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nacionālo Mākslu vidusskola**, vienotais reģ. Nr. 90010937516, (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”), tās direktora Jāņa Zinģīša personā, kurš rīkojas saskaņā ar izglītības iestādes nolikumu, no vienas puses,

un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, vienotais reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk tekstā - „Sabiedrība”), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, (turpmāk tekstā sauktas kopā – „Puses” vai katra atsevišķi, attiecīgi - „Puse”), noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”), par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), no Līguma noslēgšanas brīža veikt:

1.1.1. ēkasMeža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12, Rīgā tehnisko apsardzi un, nepieciešamības gadījumā, fizisko apsardzi (trauksmes signāla nodrošināšana un apstrāde, apsardzes operatīvās grupas ierašanās uz nesankcionētu iekļūšanu Pasūtītāja telpās 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā 8 (astoņu) minūšu laikā);

1.1.2. apsardzes tehnisko sistēmu apkopi un tehnisko uzturēšanu ēkā Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12, Rīgā;

1.1.3. video novērošanas sistēmas ierīkošanu ēkas un teritorijas uzraudzībai ēkā Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12, Rīgā;

1.1.4. apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošanu 1.stāva telpās un foajē **Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k – 3,** Rīgā;

1.1.5. apsardzes tehniskās sistēmas papildināšanu apsardzes galvenajā postenī Meža ielā 15, Rīgā.

turpmāk Līguma 1.1.apakšpunktā minētie darbi saukti – Pakalpojums un visas sistēmas kopā sauktas – apsardzes tehniskās sistēmas.

1.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12, Rīga.

2. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma kopējā summa ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (…..) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Šī Līguma summa sastāv no fiksētas mēneša maksas \_\_\_\_\_\_ EUR (……) bez PVN, kuru katru mēnesi Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Līguma 1.1.apakšpunktā noteiktā Pakalpojuma kvalitatīvu un savlaicīgu sniegšanu, kā arī no izdevumiem par papildus apsardzes tehniskās sistēmas ierīkošanu, esošās sistēmas remonta izdevumiem.

2.2. Pasūtītājs veic samaksu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Līguma 1.1.apakšpunktā noteiktajiem Pakalpojumiem.

2.3. Pasūtītājs maksājumus veic, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no pareizi noformēta rēķina saņemšanas dienas, kā arī abpusēji parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem.

2.4. Šī Līguma 2.1.apakšpunktā norādītajai Pakalpojuma maksai papildus tiek aprēķināts un maksāts PVN saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.5. Par samaksas brīdi uzskatāms naudas pārskaitīšanas datums no Pasūtītāja konta.

2.6. Pasūtītājs samaksu par apsardzes sistēmu remontam un nepieciešamajiem materiāliem (rezerves daļām) veic atsevišķi. Apsardzes sistēmu remontdarbu un papildināšanu darbi tiek veikti tikai ar Pasūtītāja saskaņošanu.

2.7. Līguma 2.1.apakšpunktā norādītā summa ir fiksēta visu Līguma darbības laiku un tā netiek grozīta, neatkarīgi no Izpildītāja veikto darbu biežuma.

3. Līguma darbības termiņš un spēkā esamība

3.1. Šis Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus.

3.2. Pusēm ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, par to rakstiski vienojoties.

3.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja:

3.3.1. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

3.3.2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;

3.3.3. Iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Izpildītāja šajā Līgumā noteikto saistību izpildi;

3.3.4. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

3.3.5. Izpildītājam ir piemērots Līgumsods saskaņā ar 6.3.apapkšpunkta prasībām, bet ir atkārtoti iestājies Līguma neizpildes gadījums;

3.4. Līgums var tikt izbeigts, iestājoties vismaz vienam no šādiem apstākļiem:

3.4.1. Līguma 7.punktā noteikto nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā;

3.5. Šī Līguma saistību izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs veic pilnu norēķinu un samaksā visus Izpildītāja pamatoti iesniegtos rēķinus par faktiski veikto Pakalpojumu līdz līgumsaistību pilnīgai izbeigšanai.

4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. Izpildītājam ir pienākums:

4.1.1. saskaņā ar Līguma 1.pielikumu, veikt Pasūtītāja īpašumā un/vai lietošanā esošo un no jauna uzstādīto Apsardzes tehnisko sistēmu apkopi, tehnisko uzturēšanu atbilstoši tehniskajām prasībām un normatīvajiem aktiem, nodrošinot to nepārtrauktu darbību;

4.1.2. nodrošināt Drošības sistēmu kompleksu pārbaudi pēc grafika, kas saskaņots ar Pasūtītāju, diennakts servisa telefona pieejamību, kā arī, nepieciešamības gadījumā, pēc Pasūtītāja izsaukuma, ekspluatācijas tehniķa ārpuskārtas ierašanos ēkās Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12, Rīgā;

4.1.3. nodrošināt tehniķa ierašanos ēkās Meža ielā 15, Kalnciema ielā 10 k – 1, k – 2, k - 3, Kalnciema ielā 12, Rīgā 3 (trīs) stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža, ja izsaukums ir veikts laika posmā no plkst. 08.00-21.00 un 5 (piecu) stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža, ja izsaukums ir veikts laika posmā no plkst. 21.00-08.00;

4.1.4. nodrošināt, ka veiktais Pakalpojums tiek fiksēts tehniskās dokumentācijas uzskaites žurnālos;

4.1.5. veikt Pakalpojumu ar saviem materiāliem un tehniskajām ierīcēm;

4.1.6. pēc nepieciešamības veic fizisko apsardzi saskaņā ar Līguma 1.pielikumu;

4.1.7. veikt Drošības sistēmu bojājumu novēšanas informācijas iesniegšanu Pasūtītājam 5 darba dienu laikā;

4.1.8. aprēķināt maksu par sniegtajiem Pakalpojumiem un nosūtīt Pasūtītājam attiecīgu rēķinu par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 10.datumam.

4.2. Izpildītājam ir tiesības:

4.3.1. saņemt no Pasūtītāja saistību izpildei nepieciešamo informāciju;

4.3.2. par kvalitatīvi veiktu Pakalpojumu savlaicīgi saņemt Līgumā noteikto samaksu.

4.3. Pasūtītājam ir tiesības:

4.3.1. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi;

4.3.2. saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;

4.3.3. laicīgi saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par iespējamajiem vai paredzamajiem kavējumiem Līguma izpildē;

4.3.4. apturēt Līguma izpildi ārējā normatīvajā aktā vai Līguma 3.3.apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

4.3.5. apturēt un atlikt Līgumā paredzēto maksājumu ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

4.3.6. aizstāt Pasūtītāju kā Pusi ar citu iestādi, ja Pasūtītāju kā iestādi reorganizē vai mainās tā kompetence.

4.4. Pasūtītājam ir pienākums:

4.4.1. veikt apsardzes tehnisko sistēmu ekspluatāciju atbilstoši to lietošanas instrukcijām un tehniskajiem noteikumiem;

4.4.2. nodrošināt Izpildītāja apkalpojošā personāla brīvu piekļūšanu apsardzes tehniskajām sistēmām paredzēto darbu veikšanai;

4.4.3. pēc Pakalpojuma veikšanas, pārliecināties par Izpildītāja veikto darbu kvalitāti;

4.4.4. pilnvarot par apsardzes tehnisko sistēmu atbildīgo darbinieku, kurš ir atbildīgs par pareizu apsardzes tehnisko sistēmu ekspluatāciju un apkalpošanu;

4.4.5. nodrošināt tehniskās dokumentācijas uzskaites žurnālu glabāšanu;

4.4.6. savlaicīgi veikt šajā Līgumā noteiktos maksājumus;

4.4.7. savlaicīgi sniegt visu nepieciešamo informāciju;

4.4.8. ievērot Izpildītāja sniegto Pakalpojumu lietošanas nosacījumus.

5. Līguma izpildes kārtība

5.1. Izpildītāja pienākums ir sniegt iepirkuma tehniskajā piedāvājumā (Pielikums Nr.3) norādīto Pakalpojumu tā paredzētajā apjomā un kvalitātē un, pēc Pakalpojuma sniegšanas, iesniegt Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu. Pieņemšanas – nodošanas aktā ievērot detalizētu mēnesī veikto Pakalpojumu aprakstu, saņemto trauksmes signālu un operatīvās grupas ierašanās gadījumu skaitu.

5.2. Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.3. Izpildītājs garantē, ka Pakalpojumu sniegs rūpīgi, profesionāli un prasmīgi. Izpildītājam ir pienākums novērst jebkuru neatbilstību šīs garantijas ietvaros ar noteikumu, ka Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par šādu neatbilstību esamību 20 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

5.4. Apsardzes tehnisko sistēmu tehniskās apkopes biežumu noteikts iepirkuma tehniskajā piedāvājumā un ir jāveic atbilstoši iepirkuma tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1) prasībām. Apsardzes tehnisko sistēmu tehnisko apkopju grafiks un veicamo darbu apraksts ir norādīts iepirkuma tehniskajā piedāvājumā (Pielikums Nr.3).

5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt Līguma izpildījumu, ja izpildījums ir nepilnīgs vai nekvalitatīvs un neatbilst Līguma noteikumiem, t.i. – Izpildītāja sniegtais Pakalpojums tiek sniegts par šī Līguma pielikumam neatbilstošiem darbiem, kā arī sniegtais Pakalpojums ir nepilnīgs – sniegtajā Pakalpojumā nav aptverti visi šī iepirkuma tehniskajā piedāvājumā minētie darbi vai darbi, par kuriem bijusi papildus vienošanās saskaņā ar Līguma.

5.6. Puses ir tiesīgas savstarpēji vienoties par papildus veicamajiem darbiem, kuri nav iekļauti Līguma 1.1.apakšpunktā. Šādā gadījumā Puses iepriekš vienojas par papildus veicamo darbu nepieciešamību, apjomu un samaksu.

5.7. Puses apņemas ievērot saņemtās un Pakalpojuma sniegšanas gaitā iegūtās informācijas konfidencialitāti, neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Konfidencialitātes nosacījums attiecas gan uz rakstisku, gan mutisku, gan arī elektronisku informāciju, kā arī uz jebkuru citu informāciju, neatkarīgi no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šajā apakšpunktā minētajām konfidencialitātes saistībām ir beztermiņa raksturs. Par konfidenciālu informāciju netiek uzskatīta vispārpieejama vai publiski zināma informācija.

6. Pušu atbildība

6.1. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāri pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.

6.2. Noteikto termiņu, par kuriem Puses ir vienojušās saskaņā ar Līguma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.7. un 5.4.apakšpunktu, neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% (procenta desmitā daļa) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktās mēneša maksas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās kopējās Līguma summas.

6.3. Ja Izpildītājs nenodrošina pēc trauksmes signāla saņemšanas no Pasūtītāja telpām 8 (astoņu) minūšu laikā apsardzes mobilās grupas ierašanos, ar mērķi saglabāt Pasūtītāja mantu, pārtraukt pretlikumīgas darbības un aizturēt likumpārkāpējus, vai pēc trauksmes signāla saņemšanas 10 (desmit) minūšu laikā netiek Pasūtītājam sniegta informācija par trauksmes signālu, informējot kādu no Pasūtītāja norādītajām kontaktpersonām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru šādu gadījumu.

6.4. Izpildītājs, Pasūtītājam savlaicīgi neveicot maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, ir tiesīgs piemērot nokavējuma procentus 0,1% (procenta desmitā daļa) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā maksājuma kopējās summas.

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes un netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valsts un pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Pusēm un neviena no Pusēm nav tos iniciējusi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). Puse var atsaukties uz nepārvaramās varas radītajiem šī līguma izpildes šķēršļiem tikai, ja pirms tam ir izdarījusi visu iespējamo, lai tos novērstu.

7.2. Gadījumā, ja iestājas Līguma 7.1.punktā noteiktie apstākļi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi.

7.3. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

7.4. Ja minēto apstākļu dēļ šis līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena šī Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma izbeigšanas rezultātā.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā 60 (sešdesmit) dienu laikā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie šī Līguma. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Noslēguma nosacījumi

9.1. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā Puses piemēro šo Līgumu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus tādā apmērā, kas neskar piedāvātā Pakalpojuma cenas palielināšanu.

9.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti vai Līguma 9.7. un 9.8.punktā noteiktās Pušu kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, attiecīgā Puse 5 (piecu) darba dienu laikā no notikušo izmaiņu iestāšanās rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju attiecībā pret otras Puses sniegto informāciju.

9.4. Pasūtītāja vadītāja maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja notiek Pasūtītāja reorganizācija, Līgums paliek spēkā un tā nosacījumi ir saistoši tā tiesību un saistību pārņēmējam. Pasūtītājs par šādu apstākļu iestāšanos 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski brīdina Izpildītāju.

9.5. Informācijas apmaiņa starp Pusēm var notikt arī izmantojot e-pasta saraksti, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.6. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības un saistības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai personai.

9.7. Pasūtītāja kontaktpersona:\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālruņa numurs:\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_.

9.8. Izpildītāja kontaktpersona: \_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_. Ekspluatācijas tehniķa izsaukšana tiek veikta pa tālruni/-ņiem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9.9. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos oriģinālos eksemplāros uz \_\_\_ (….) lapām, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Pušu rekvizīti un paraksti |  |
| Pasūtītājs: **Nacionālā Mākslu vidusskola** |  |
| Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007 |  |
| Konta Nr.:LV44TREL222068900300B |  |
| Banka: Valsts kase |  |
| SWIFT kods: TRELLV22 |  |
|  |  |
| J.Zinģītis |  |
| 2017.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |